|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov a špecifikácia prvkov detského ihriska** **MŠ Bernoláková** | Počet  | Súčasť cenovej ponuky  |
| * **Hojdačka na pružine – 1ks**
* Telo hojdačky – frézované HDPE o hrúbke 15 mm.
* Pružina – oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.
* Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
* Rozmery prvku: od : 0,82 x 0,26 x 0,67 m
* Rozmery bezpečnostnej zóny od: 3,34 x 2,65 m
 | 1 ks  | ÁNO  |
| * **Hojdačka na pružine – 1ks**
* Telo hojdačky – frézované HDPE o hrúbke 15 mm.
* Pružina – oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo.
* Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
* Rozmery prvku od : 0,82 x 0,26 x 0,67 m
* Rozmery bezpečnostnej zóny od : 3,24 x 2,65 m
 | 1ks | ÁNO |
| * **Hojdačka preklápacia – 1ks**
* Základná konštrukcia –oceľová, joklový profil, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo
* o rozmere 9 x 9 cm, konštrukcia má nosný oceľový rám s teflónovým ložiskom.
* Dorazy – gumové.
* Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo.
* Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
* Rozmery prvku: od d 3,0 x š 2,66 x v 1,00 m
* Požadované rozmery bezpečnostnej zóny od :
* d 5,40 x š 4,75 m
 | 1ks | ÁNO |
| * **Kolotoč – 1ks**
* Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo.
* Podlaha protišmyková hliníková.
* Sedacia časť po obvode a otočný volant – HDPE o hrúbke 15mm.
* Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
* Rozmery prvku od : ø 1,5 m
* Rozmery bezpečnostnej zóny od : ø 5,5 m
 | 1ks | ÁNO |
| * **Hojdačka reťazová dvojmiestna – 1ks**
* Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo o rozmere od 9 x 9 cm, na
* konci konštrukcií sú ochranné masívne krytky z HDPE o hrúbke od 15mm.
* Sedadlá – pevná guma s hliníkovou výstužou, 1x sedadlo pre väčšie deti, 1x sedadlo pre menšie deti
* s operadlom po celom obvode.
* Reťaze – nerezové.
* Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
* Rozmery prvku min. od : d 1,8 x š 3,2 x v 2,4 m
* Rozmery bezpečnostnej zóny min od .: d 8,32 x š 3,00 m
 | 1ks | ÁNO |
| * **Preliezka – 1ks**
* Zostava pozostáva z troch pevných preliezacích tunelov, dvoch dlhých lanových preliezacích tunelov, na jednom aj druhom konci zostavy sú nástupy po nerezovom rebríku, predná a zadná časť tela v tvare včielky,
* žltej a čiernej farby, ktorej súčasťou sú aj oči, ústa a tykadlá.
* Výška podestov (tunelov) je od 90 cm a 30 cm.
* Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo o rozmere od 9 x 9 cm, na
* konci konštrukcií sú ochranné masívne krytky z HDPE o hrúbke od 15mm.
* Tunel, telo zvieratka – HDPE o hrúbke od 15mm.
* Lanové časti – polypropylénové lano s oceľovým jadrom o priemere od 16 mm.
* Rebríky – nerezové.
* Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
* Rozmery zostavy od : d 6,5 x š 1,0 x v 2,4 m
* Rozmery bezpečnostnej zóny od : d 9,5 x š 4,0 m
 | 1ks | ÁNO |
| * **Viacúčelová zostava – 1ks**
* Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo o rozmere od 9 x 9 cm, na
* konci konštrukcií sú ochranné masívne krytky z HDPE o hrúbke od 15mm.
* Telo lienky – HDPE o hrúbke od 15 mm
* Šmýkalka – nerezová s bokmi HDPE o hrúbke od 15 mm
* Podlaha – protišmyková preglejka.
* Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
* Rozmery prvku od : d 3,11 x š 1,92 x v 2,50 m
* Rozmery bezpečnostnej zóny od : d 5,52 x š 4,92 m
 | 1ks | ÁNO |
| * **Viacúčelová zostava – 1ks**
* Základná konštrukcia – oceľová zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo o rozmere od 9 x 9 cm, na
* konci konštrukcií sú ochranné masívne krytky z HDPE o hrúbke od 15mm.
* Šmýkalky – PE.
* Strieška a bariérky, boky schodíkov – HDPE o hrúbke od 15 mm.
* Lanové časti - polypropylénové laná s oceľovým jadrom o priemere od 16 mm.
* Podlaha – protišmyková.
* Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
* Rozmery zostavy od : d 4,77 x š 2,18 x v 3,31 m
* Rozmery bezpečnostnej zóny od : d 7,78 x š 5,78 m
 | 1ks | ÁNO |
| * **Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom – 1ks**
* Základná konštrukcia – oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo o rozmere od 10 x 10 cm, na
* konci konštrukcií sú ochranné masívne krytky z HDPE o hrúbke od 15mm.
* Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.
* Rozmery prvku od : v 1,8 m
 | 1 ks | ÁNO |

Vypracoval:

V..............dňa .......................

 ..........................................

 podpis a pečiatka uchádzača