**Názov predmetu zákazky: Kompostáreň v meste Námestovo - technika**

**Technická špecifikácia:**

|  |
| --- |
| **Názov zariadenia resp. logického celku:** **Časť 1: Kompostáreň v meste Námestovo – technika: Prídavné zariadenia k traktoru** |
| **Celok** | **Časť** | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota****(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky****(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty)** |
| Kompostáreň v meste Námestovo – technika: Prídavné zariadenia k traktoru | Prekopávač kompostu | počet | ks | 1 |  |
| stabilizačné bočné kolesá | - | áno |  |
| vedenie elektrických káblov v konštrukcii stroja | - | áno |  |
| Pohon | - | PTO náhon od traktora |  |
| Výkon | kW | Min. 70  |  |
| Pracovná šírka | mm | Min. 3000 |  |
| Pracovná výška | mm | Min. 1600 |  |
| Rozmery | mm | Min. 3800x2200x4150 |  |
| Otáčky vývod hriadeľa | - | 540ot/min |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:  |
| Štiepkovač | počet | ks | 1 |  |
| Pohon | - | PTO náhon od traktora |  |
| Výkon | KW | Min. 25  |  |
| Počet nožov | - | Min. 2 |  |
| Roztvorenie podávacích valcov | mm | Min. 180  |  |
| Podávanie materiálu | - | Min. 2 hydrovalce |  |
| Priemer spracovávaného materiálu | mm | Min. 150  |  |
| Hodinový výkon stroja | m3 | Min. 7 |  |
| Vyhadzovanie produktu | - | turbínou s výfukom do min. 2,3 m |  |
| Prierez výstup. otvoru | mm | Šírka min. 1080 výška min. 770 |  |
| Typ rotora | - | diskový |  |
| Kardan pre verziu PTO | - | sériovo |  |
| NO - STRESS | - | sériovo |  |
| Platforma | - | transportný podvozok |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:  |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Mesto NámestovoCyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo | áno |  |
| Záručná lehota 24 mesiacov | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku | áno |  |

|  |
| --- |
| **Názov zariadenia resp. logického celku:** **Časť 2: Kompostáreň v meste Námestovo – technika: Sito** |
| **Celok** | **Časť** | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota****(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky****(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty)** |
| Kompostáreň v meste Námestovo – technika: Sito | Preosievacie vibračné sito | počet | ks | 1 |  |
| Pohon elektromotor | kW | Min. 0,50  |  |
| Vibračný systém preosievania | - | áno |  |
| Dĺžka sita | mm | min. 1500  |  |
| šírka sita | mm | min. 1500  |  |
| Plocha sita | m² | min. 2,25  |  |
| Počet sít | - | Min. 1 ks - na kompost |  |
| Šírka násypky | mm | min. 2100  |  |
| Šírka na odoberanie | mm | min. 2100  |  |
| Výkon podľa materiálu | t/hod | min. 3,3  |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:  |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Mesto NámestovoCyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo | áno |  |
| Záručná lehota 24 mesiacov | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku | áno |  |

|  |
| --- |
| **Názov zariadenia resp. logického celku:** **Časť 3: Kompostáreň v meste Námestovo – technika: Váha** |
| **Celok** | **Časť** | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota****(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky****(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty)** |
| Kompostáreň v meste Námestovo – technika: Váha | Mostová váha | počet | ks | 1 |  |
| Rozmer plochy | m | Min. 18 x 3 |  |
| Váživosť | kg | Min. 60 000 |  |
| Zaťažiteľnosť | kg | Min. 80 000 |  |
| Trieda presnosti | - | Podľa EN 45501 alebo ekvivalentnej |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom:  |
| Doprava na miesto prevádzky vrátane odskúšania: Mesto NámestovoCyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo | áno |  |
| Záručná lehota 24 mesiacov | áno |  |
| Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku | áno |  |